Прочитать перед запуском конфигуратора!!!

Конфигуратор Газконтроль-02 v1.4.5

Совместим с версией ПО прибора 1.0.07 И ВЫШЕ, если версия ПО прибора НИЖЕ функционал конфигуратора ОГРАНИЧЕН !!!

Заводские Модбас настройки:
Адрес - 1
Скорость - 9600 
Четность - нет
Стоп бит - 1


Формула для вычисления пароля для входа в сервисный режим: "ДЕНЬ" * "МЕСЯЦ" * "ГОД" + "2"
Пример: 
Текущая дата 15.09.2025
15 * 9 * 2025 + 2 = 273377

Примечания:
- убедиться что конфигурационные значения обновлены перед началом выполнение каких либо действий
(иногда время ожидания доходит до 10-15 сек)
- доступ к ручным изменениям АЦП возможен из сервисного режима
- код доступа в сервисный режим не нужно вводить постоянно, он сбрасывается при перезапуске конфигуратора